**邵市环评（1）[2021]38号**

**关于邵东市航伟贸易有限公司年产20万平方米铝合金门窗建设项目环境影响报告表的批复**

邵东市航伟贸易有限公司：

你单位报送的《邵东市航伟贸易有限公司年产20万平方米铝合金门窗建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资6000万元在邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（原黑田铺印刷产业园）建设年产20万平方米铝合金门窗建设项目，主要建设内容包括生产车间、综合楼等主体工程，同时配套建设活性炭吸附装置、化粪池等环保设施。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》(第29号令) ,该项目符合国家产业政策要求。根据石家庄赞洁环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1. 控制废水污染物排放。施工废水集中收集经沉淀池处理后回用。营运期生活污水经化粪池、隔油池处理后排入园区管网，入网废水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。
2. 强化废气污染防治。施工工地四周设置围挡，施工场地定期洒水，易起尘物料采用密闭存储和覆盖堆放措施，运输过程采取封闭物料、控制车速、清洗车辆轮胎等措施抑制扬尘污染，外排颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的浓度监控限值。营运期机加工工序废气采取加强车间通风的措施，外排颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；玻璃合片、打胶工序有机废气经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后通过15米高的排气筒（DA001）排放，外排非甲烷总烃须满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表1浓度限值要求；未经集气装置收集的非甲烷总烃须满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表2无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化机处理后，通过专管（DA002）于屋顶排放，外排油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。
3. 加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，施工期、营运期场界噪声分别达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4. 妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。废砖、废水泥块、废塑料管、废钢材等施工垃圾能回收的尽量回收利用，不能利用的及时清运填埋；废铝材、玻璃下脚料集中收集后定期外售；废胶水桶、废胶水、废活性炭收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。
5. 加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2021年 05月 24日

抄送：黑田铺镇人民政府 石家庄赞洁环保科技有限公司