**邵市环评（1）[2021]71号**

**关于邵东市羊牯老一号油茶有限公司茶籽油生产线**

**改建项目环境影响报告表的批复**

邵东市羊牯老一号油茶有限公司：

你单位报送的《邵东市羊牯老一号油茶有限公司茶籽油生产线改建项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资400万元在湖南省邵阳市邵东市九龙镇黄草坪村（E111°35′31.943″， N27°6′40.315″）建设茶籽油生产线改造项目，主要建设内容是将原有的土法榨油生产线全部拆除，利用原有生产车间重新建设一条茶籽油全自动生产线，同时配套建设除尘器、隔油池等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南鑫时予环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。脱胶、脱酸和脱臭等工序的精炼废水、设备清洗废水和地面拖洗废水经隔油池处置后与生活污水一起排入化粪池，处理后须达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2021）旱作标准，回用于油茶农场的灌溉。

2、强化废气污染防治。清理除杂、脱壳粉尘经“集气罩+袋式除尘器”处理后无组织排放，外排颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；蒸炒、压榨、过滤、脱水、脱色工序中产生的异味和压榨、精制车间油品挥发产生的香味采取加强厂区通风的措施，外排臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，外排VOCS须达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准限值要求；锅炉燃烧废气（燃料为液化石油气）经集气罩收集后通过23米高的排气筒排放，外排污染物须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的燃气锅炉污染浓度排放限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固

体废物。茶籽壳、除尘器收集粉尘、磷脂、皂角、茶粕、蜡脂收集于一般固废暂存间定期外售；隔油池油渣、废导热油收集于危废暂存间，定期交与有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾、清理除杂产生粉尘和石子、废白土、废活性炭、废包装材料统一收集后交由环卫部门统一清运。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2021年 09月 24日

抄送：九龙岭镇人民政府 湖南鑫时予环保科技有限公司