**邵市环评（1）[2022] 21号**

**关于邵东市浪尖体育用品有限公司年产60万支羽毛球拍建设项目环境影响报告表的批复**

邵东市浪尖体育用品有限公司：

你单位报送的《邵东市浪尖体育用品有限公司年产60万支羽毛球拍建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资300万元在湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇官兴村315省道旁火厂坪镇工业集中1号（E111°53′22.462″， N27°11′31.839″）租赁湖南健泰鞋业制造有限公司新建标准厂房的一半建设年产60万支羽毛球拍项目，主要建设内容有生产区、原料仓库、成品仓库、办公区等主体工程，同时配套建设活性炭吸附装置、化粪池等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》 ,该项目符合国家产业政策要求。你单位在没有报批环评文件的情况下擅自动工建设并投入生产，我局已对此予以了查处。根据河北鑫世合环保咨询有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论和邵东市人民政府常务会议纪要（[2020]第20次）精神，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥；处理漆雾的水帘柜用水循环使用，定期更换，更换出的水帘柜废水委托有资质的单位处理，不外排。

2、强化废气污染防治。补土区、打灰底房、喷漆房、静止区、烤箱房进行封闭，补土工序、打灰底工序、喷漆工序、静止工序、烘烤工序有机废气经“负压收集+水帘柜+UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过20米高的排气筒排放，外排非甲烷总烃须满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1 标准限值，未经收集的非甲烷总烃须满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3浓度限值，有组织排放及无组织排放的颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；食堂油烟经油烟净化机处理后，通过专管于屋顶排放，外排油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。金属下脚料、废球拍线、废布料、废塑料套、废包装统一收集于一般固废暂存间定期外售；废包装桶、漆渣、废活性炭、废UV灯管、废机油、喷漆水帘柜废水分类收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。

1. 加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2022年 06月 09日

抄送：火厂坪镇人民政府 河北鑫世合环保咨询有限公司