**邵市环评（1）[2022] 47号**

**关于邵东市邵仙五金工具有限公司改建项目环境影响报告表的批复**

邵东市邵仙五金工具有限公司：

你单位报送的《邵东市邵仙五金工具有限公司改建项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资1200万元在湖南省邵东市仙槎桥镇五金科技创新产业园（E111° 42′37.45″， N27°10′17.45 ″）建设技改项目，主要是拆除现有项目翻砂车间，在机加工车间的基础上进行升级改造，优化生产工艺和流程，同时配套建设活性炭吸附装置等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南中昇环境科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入园区管网，入网污水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；打磨废水、喷淋降尘废水循环使用，不外排。

2、强化废气污染防治。浸塑、烘干工序有机废气经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后通过20米高的排气筒排放，外排非甲烷总烃、HCl须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，未经收集的废气采取加强车间通风换气的措施，厂区内非甲烷总烃须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值，企业周界非甲烷总烃、HCl须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限，企业周界臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1浓度限值；抛光工序粉尘经“集气罩+水喷淋+自然沉降”处理后无组织排放，外排颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；食堂油烟经油烟净化机处理后，通过专管于屋顶排放，外排油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固

体废物。不合格产品、加工金属废料、金属打磨废渣、收集金属粉尘、沉淀池金属沉渣、砂轮房废砂带、PVC废塑料统一收集后分类暂存于一般固废间，定期外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理；废乳化油、废液压油、废防锈油、废润滑油、废矿物油、废浸塑液桶、废活性炭收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

1. 加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目污染物排放总量控制指标：VOCS：0.008t/a

四、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须完成排污许可信息登记。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2022年 9月19日

抄送：仙槎桥镇人民政府 湖南中昇环境科技有限公司