邵市环评（1）〔2023〕32号

**关于邵东市盈多彩印包装有限公司年印刷900吨纸质包装材料建设项目环境影响报告表的批复**

邵东市盈多彩印包装有限公司：

你单位报送的《邵东市盈多彩印包装有限公司年印刷900吨纸质包装材料建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

1. 基本情况

你单位投资300万元，在湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇团结村印刷产业园（现包装印刷、塑料制品、新材料工业园）内厂房1栋建设年印刷900吨纸质包装材料建设项目，项目总用地面积2483.47m2，主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程等，同时配套建设相应的环保设施、公用设施。根据国家发展改革委第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》,该项目符合国家产业政策要求。根据湖南徐工助成环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。项目排水采取雨污分流。营运期厂区雨水进入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，通过市政污水管网排入邵东美桥城市污水处理厂处理。

2、强化废气污染防治。营运期印刷、覆膜、粘合工序产生的挥发性有机废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过23m高排气筒高空排放，有组织非甲烷总烃须达到《湖南省地方标准-印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放限值要求；无组织非甲烷总烃须达到《湖南省地方标准-印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2排放限值要求。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声须达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。废边角废料及不合格品集中收集外售综合利用；废胶水桶集中收集外售综合利用；废酒精桶、废洗车水桶、废油墨及废油墨桶、含油墨抹布、废润滑油、废润滑油桶、废CTP版、废活性炭等危险废物均统一收集后暂存于危废暂存间，危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的要求，并定期交由资质单位处置；生活垃圾分类收集至垃圾桶，由当地环卫部门统一清运处置。

5、强化风险防范措施。化学品仓库、危废贮存场所等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气处理设施的监督管理和运行维护，保证废气处理设施正常运行，杜绝事故排放发生。确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前,按规定办理排污许可手续。

四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

 邵阳市生态环境局

 2023年9月26日

抄送：黑田铺镇人民政府 湖南徐工助成环保技术有限公司