**邵市环评（1）[2021]70号**

**关于邵东县铭兴精密模具研发智造有限公司年加工1万套五金模具生产线建设项目环境影响**

**报告表的批复**

邵东县铭兴精密模具研发智造有限公司：

你单位报送的《邵东县铭兴精密模具研发智造有限公司年加工1万套五金模具生产线建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资100万元在湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇五金创新科技产业园（E111°71′65.804″， N27°17′35.883″）建设年加工1万套五金模具生产线项目，主要建设内容包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区等主体工程，同时配套建设除尘器、化粪池等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。你单位在没有报批环评文件的情况下擅自动工建设并投入生产，我局已对此予以了查处。根据湖南景诚环境工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论和邵东市人民政府常务会议纪要（[2020]第20次）精神，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水经化粪池预处理后排入园区管网，入网污水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

2、强化废气污染防治。打磨、钻孔、切割等工序粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过15米高的排气筒排放，外排颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，未经集气装置收集的外排颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固

体废物。边角料、布袋除尘器收集粉尘、废包装材料以及不合格残次品暂存于一般固废暂存间定期外售；废切削油、废润滑油及废油桶收集于危废暂存间，定期交与有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。

1. 加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2021年 09月 24日

抄送：仙槎桥镇人民政府 湖南景诚环境工程有限公司