**邵市环评（1）[2021]77号**

**关于湖南小铁牛智造科技有限公司年产300万把梅花扳手建设项目环境影响报告表的批复**

湖南小铁牛智造科技有限公司：

你单位报送的《湖南小铁牛智造科技有限公司年产300万把梅花扳手建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资200万元在湖南省（自治区）邵阳市邵东市五金工业园租赁扬武五金工具厂房（E111°42′57.467″， N27°10′27.225″）建设年产300万把梅花扳手项目，主要建设内容包括生产车间、原料仓库、成品仓库、办公区等主体工程，同时配套建设水喷淋装置、化粪池等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南应画环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水经化粪池预处理后排入园区管网，入网污水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；研磨废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；冷却水循环使用，不外排。

2、强化废气污染防治。高频淬火工序烟尘经水喷淋装置处理后无组织排放，外排颗粒物须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；磨具修复打磨工序粉尘采取封闭设备、加强通风的措施处理后无组织排放，外排颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固

体废物。废金属边角料、不合格产品、废石头、废磨具收集后定期外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运填埋；废润滑油、废液压油、废油泥、废液压油桶、废润滑油桶、含油废手套收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须申请排污许可证或完成排污许可信息登记。

四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2021年 10月29日

抄送：仙槎桥镇人民政府 湖南应画环保科技有限公司